**Hager - Zählerkreuz, SH63A, APZ, Überspannungsableiter**

Bestückt mit:
1 x Hager Einspeiseadapter 1-25mm², 5polig

1 x Hager Hauptleitungsschutzschalter SH63A
1 x Dehn Kombiableiter Type 1+2 für 40mm Sammelschiene
1 x Sicherungselement D02/3polig, 35A
2 x Hager FI-Schalter 4-polig 40/0,03A
16 x Sicherungsautomat mit Steckklemmen, B16A, 1polig
1 x Klingeltrafo
1 x Vorsicherung für zukünftige Messsysteme D01/1, 25kA, Überspannungskategorie IV

Beigelegt:
1 x RJ45 Modul für APZ Feld
1 x RJ45 Modul für Zählerplatz
1 x Schutzschlauch für Datenleitung

Hergestellt nach der neuesten Norm:
VDE 0100 Teil 430 (2 getrennte Fehlerstromschutzschalter)
VDE-AR-N 4101:2005 (Bauhöhe 1100mm, APZ)
VDE-0100 Teil 443/534 (Überspannungsschutz)

**Durch den Einbau der D02-Vorsicherung können jederzeit Leitungsschutzschalter nachgerüstet werden, ohne dass der Back-up Schutz berücksichtigt werden muss.**

Art.-Nr.: 601200429